Перечень кодов неисправностей

111. неисправность электроники бортового компьютера

115. неисправность датчика положения двигателя, проводов или разъемов

121. неисправность датчика положения двигателя, проводов или разъемов

122. неисправность датчика давления на входе, проводов или разъемов

123. неисправность датчика давления на входе, проводов или разъемов

Если в дополнение к коду 123 активизируются коды: 141, 145, 154, 213, 222, 352, 422, то неисправен датчик или жгут проводов датчика, или их разъемы.
131. неисправен датчик положения дросселя, провода или разъемы.

132. неисправен датчик положения дросселя, провода или разъемы.

135. неисправен датчик давления масла, провода или разъемы.

141. неисправен датчик давления масла, провода или разъемы.

143. давление масла двигателя ниже нормального.

144. неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости, проводов или разъемов.

145. неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости, проводов или разъемов.

151. температура охлаждающей жидкости слишком высокая.

153. неисправен датчик температуры воздуха на входе, провода или разъемы.
154. неисправен датчик температуры воздуха на входе, провода или разъемы.

155. температура воздуха на входе слишком высокая.

212. неисправен датчик температуры масла, провода или разъемы.

213. неисправен датчик температуры масла, провода или разъемы.

214. температура масла слишком высокая.

221. неисправен датчик давления окружающего воздуха, провода или разъемы.

222. неисправен датчик давления окружающего воздуха, провода или разъемы.

234. скорость двигателя превышает предел. Если скорость двигателя выше 2600 об/мин., его следует немедленно остановить. Вероятно, неисправен бортовой компьютер.

235. уровень охлаждающей жидкости слишком низкий.

241. неисправен датчик VSS, провода или разъемы тахографа.

242. искажены показания датчика VSS.

243. неисправность реле тормоза двигателя, провода или разъемы.
244. неисправность в цепи сигнальных лампочек диагностики.

245. неисправен соленоид вентилятора охлаждения, провода или разъемы.

254. неисправен соленоид отсечки топлива, провода или разъемы.
255. неисправен дополнительный (отсечка топлива, реле тормоза двигателя и сцепления вентилятора) соленоид, провода или разъемы.

311. 312. 313. 314. 315 или 321. неисправен жгут проводов инжектора, разъемы или соленоид(311-первый цилиндр, 312-пятый, 313-третий, 314-шестой, 315-второй, 321-четвертый).

322. 323. 324. 325. 331. 332. неисправен жгут проводов инжектора, разъемы или соленоид (322-первый цилиндр, 323-пятый, 324-третий, 325-шестой, 331-второй, 332-четвертый).
342. неисправен бортовой компьютер.
411. линия передачи данных J1922; ошибка в передачи данных.

412. линия передачи данных J1587; ошибка в передачи данных.
413. линия передачи данных J1922; ошибка в передачи данных.

414. линия передачи данных J1587; ошибка в передачи данных.

415. экстремально низкое давление масла двигателя.

422. неисправен датчик уровня охлаждающей жидкости, провода или разъемы.

426. линия передачи данных J1939; передача данных невозможна.

427. линия передачи данных J1939; передача данных слишком медленная.

431. переключатель холостого хода (на педали акселератора) отсоединился от жгута или неисправен, неисправны провода или разъемы линии.
432. неисправен переключатель холостого хода или сборка педали акселератора.

433. неисправны жгуты датчика, разъем или сам датчик давления на входе.

434. неисправен кабель батареи аккумуляторов, предохранитель, жгут инжектора или разъем.

441. слишком низкое напряжение батареи.

442. слишком высокое напряжение батареи.

551. неисправен переключатель холостого хода, жгут или разъем.

